IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2022-Apr-19T09:36:41"
Author: "IT department bim@spbexp.ru"
Organization: "SPb GAU CGE"
Preprocessor: "Export"
Application: "SPb GAU CGE Service" version "2021" identifier "Service" by Organization "SPb GAU CGE"

People and organizations
  Person "Support" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Support" of Organization (no name given) | application "SPb GAU CGE Service" version "2021" identifier "Service" by Organization "SPb GAU CGE" | change NOCHANGE | created 1648195832 (2022-03-25T08:10:32Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "Статус проекта"
  IFCSITE "Имя площадки" | latitude 55° 44′ 59.999999″ | longitude 37° 42′ 0.002746″ | elevation above sea level 0. | postal address "2": "10", "3", "4", "5", "6", "8", "7", "9" ("1")
    IFCBUILDING "Наименование здания" | long name "Наименование здания" | postal address "2": "10", "3", "4", "5", "6", "8", "7", "9" ("1")
      IFCBUILDINGSTOREY "Э1_+0,000" | long name "Э1_+0,000" | object type "Building Storey" | elevation 0.
        IFCSPACE "Групповая" | long name "Групповая" | object type "Помещение" | SPACE

Property sets
  Геометрические параметры | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Высота = 3600. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Периметр = 19370. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Площадь = 22.533 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Местоположение | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "1" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "1" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Номер корпуса = "1" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Имя = "Групповая" (IFCTEXT)
    Назначение = "Групповая ячейка младенческого возраста" (IFCTEXT)
    Номер = "111" (IFCTEXT)
  Параметры помещений | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Вместимость = 10. (IFCREAL)
    Вместимость МГН = 0. (IFCREAL)
    Доступность для МГН = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Класс чистоты = "0" (IFCTEXT)
    Мокрое = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Форма занятий = "н/н" (IFCTEXT)
  Отделка помещений | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Линолеум ПВХ ГОСТ 18108-80 (на вспененной основе)" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Улучшеная окраска водоэмульсионной краской в 2 слоя" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Выравнивание сухими смесями до 10мм, шпатлевание сухими смесями до 2 мм (по силикату, газобетону, монолиту), окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Пожарные параметры | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Дымоудаление = "Естественное" (IFCTEXT)
    Зона безопасности = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Категория пожарной и взрывопожарной опасности = "н/н" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности полов = "КМ2" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности потолка = "КМ0" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности стен = "КМ2" (IFCTEXT)
    Класс функциональной пожарной опасности = "Ф1.1" (IFCTEXT)
    Наличие АУПТ = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Номер пожарного отсека = 1. (IFCREAL)
    Постоянное пребывание людей = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Путь эвакуации = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Тип = "н/н" (IFCTEXT)
  Общие данные по разделу | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Исполнитель = "ООО "СтройМонтаж"" (IFCTEXT)
    Нормативные документы = "СП 118.13330.2012; СП 59.13330.2016; СП 15.13330.2012; СП 17.13330.2011; СП 31-113-2004; РМД 31-10-2011; Федеральный закон № 123-ФЗ; СанПиН 2.4.2.2821-10." (IFCTEXT)