IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.1]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2021-12-20T12:54:25"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20200210_1400(x64) - Exporter 20.2.12.1 - Альтернативный интерфейс 20.2.12.1"
Application: version "2020" by Organization (no name given)

People and organizations
  Person "supportJY3NA" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "supportJY3NA" of Organization (no name given) | application version "2020" by Organization (no name given) | change NOCHANGE | created 1639993241 (2021-12-20T09:40:41Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "Статус проекта"
  IFCSITE "Наименование площадки" | latitude 55° 44′ 59.999999″ | longitude 37° 42′ 0.002746″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Наименование ОКС" | long name "Наименование ОКС"
      IFCBUILDINGSTOREY "Э1_+0,000" | long name "Э1_+0,000" | object type "Уровень:Верхний брус 8 мм" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCSPACE | type IFCSPACETYPE "Площадь этажа" | object type "Площадь этажа:Площадь этажа" | names: "Площадь этажа:Площадь этажа:256030" | material: "Форма по умолчанию" | property sets: Местоположение, Идентификация, Геометрические параметры

Types
  IFCSPACETYPE "Площадь этажа" | 1 occurrence | material: "Форма по умолчанию"

Property sets
  Данные молниезащиты | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Категория молниезащиты = "II" (IFCTEXT)
    Материал молниеприемника = "Стержневой" (IFCTEXT)
    Материал токоотводов = "Алюминий" (IFCTEXT)
    Тип заземлителя = "Иной" (IFCTEXT)
    Тип молниеприемника = "Медь" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "1" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Имя = "Площадь этажа" (IFCTEXT)
    Номер = 1. (IFCREAL)
  Геометрические параметры | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Площадь = 303.511600000004 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Общие данные | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Адрес = "СПб, ул. Новая д.1" (IFCTEXT)
    Вид работ = "Строительство; Реконструкция; Капитальный ремонт; Снос." (IFCTEXT)
    Генпроектировщик = "АО "СтройМонтаж"" (IFCTEXT)
    Договор = "ХХХХ_АБВГ" (IFCTEXT)
    Заказчик = "ООО "Главный Заказчик"" (IFCTEXT)
    Источник финансирования = "Федеральный бюджет; Бюджет субъекта РФ; Местный бюджет; Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда; Бюджет государственного внебюджетного фонда РФ; Средства юридических лиц, указанных в части 2 статьи 48.2 ГрК РФ; Средства частного инвестора." (IFCTEXT)
    Кадастровый номер = "1234_ХХХХ_QWERTY" (IFCTEXT)
    Название проекта = "ДОУ "Джонс"" (IFCTEXT)
    Назначение объекта = "Детское дошкольное учреждение" (IFCTEXT)
    Номер ГПЗУ = "12ГПЗУ" (IFCTEXT)
    Стадия проекта = "ПД" (IFCTEXT)
    Шифр проекта = "ABCD_1000" (IFCTEXT)
    Этапность строительства = "10" (IFCTEXT)
  Основные характеристики | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Категория сложности = "IV" (IFCTEXT)
    Класс сооружения = "КС-1" (IFCTEXT)
    Класс сооружения по условиям эксплуатации = "II" (IFCTEXT)
    Коэффициент надёжности по ответственности = 1.1 (IFCREAL)
    Расчётный срок службы = 77. (IFCREAL)
    Уровень ответственности = "Повышенный" (IFCTEXT)
  Требуемые показатели ОКС | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Предельная площадь ОКС = 1100. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Предельная стоимость ОКС = 321. (IFCREAL)
    Требуемая мощность ОКС = 1201. (IFCREAL)
    Требуемая мощность автостоянки = 49. (IFCREAL)
  Проектные ТЭП | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Высота ОКС архитектурная = 8300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Количество надземных этажей = 2. (IFCREAL)
    Количество подземных этажей = 1. (IFCREAL)
    Количество секций = 0. (IFCREAL)
    Мощность ОКС = 1212. (IFCREAL)
    Мощность автостоянки = 52. (IFCREAL)
    Общая площадь здания = 910.53 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Отметка нуля = "168,11" (IFCTEXT)
    Площадь участка = 3000. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Полезная площадь = 819.477 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Этажность = 3. (IFCREAL)
  Сведения о расходах воды | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Гарантированное давление ГВС = 18500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Гарантированное давление ХВС = 19000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Лимит водоотведения БСВ = 172. (IFCREAL)
    Лимит водоотведения ПВ = 0.9 (IFCREAL)
    Лимит водопотребления ГВС = 61. (IFCREAL)
    Лимит водопотребления ХВС = 111. (IFCREAL)
    Расход на наружное пожаротушение = 25. (IFCREAL)
    Расчетное водоотведение БСВ = 169. (IFCREAL)
    Расчетный расход ГВС = 59. (IFCREAL)
    Расчетный расход ХВС = 110. (IFCREAL)
    Расчётное водоотведение ПВ = 0.8 (IFCREAL)
  Сведения о электрических нагрузках | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Категория электроснабжения по надежности = "Особая" (IFCTEXT)
    Максимальная мощность ЭС = 99. (IFCREAL)
    Обеспеченная мощность ЭС = 89. (IFCREAL)
    Электроприемники 1-й категории = 59. (IFCREAL)
    Электроприемники 2-й категории = 69. (IFCREAL)
    Электроприемники 3-й категории = 79. (IFCREAL)
  Сведения об источниках теплоснабжения | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Источник теплоснабжения = "В ТУ на подключение" (IFCTEXT)
    Обеспеченная тепловая нагрузка = 1112. (IFCREAL)
  Расчетные условия по теплозащите и энергоэффективность | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    ГСОП = 4537. (IFCREAL)
    Класс энергоэффективности = "A++" (IFCTEXT)
    Продолжительность отопительного периода = 201. (IFCREAL)
    Средняя температура отопительного периода = -2. (IFCREAL)
    Температура внутреннего воздуха = 18. (IFCREAL)
    Температура наружного воздуха = -21. (IFCREAL)
    Температура теплого чердака = 16. (IFCREAL)
    Температура техподполья = 5. (IFCREAL)
    Удельный расход тепловой энергии = 85. (IFCREAL)
  Климатические и геотхнические данные | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Ветровой район = "Iа" (IFCTEXT)
    Геотехническая категория = 2. (IFCREAL)
    Карта ОСР-2015 = "C" (IFCTEXT)
    Категория сложности инженерно-геологических условий = "III" (IFCTEXT)
    Климатический подрайон = "IА" (IFCTEXT)
    Климатический район = "I" (IFCTEXT)
    Нормативное ветровое давление = 0.38 (IFCREAL)
    Нормативное снеговое давление = 2.8 (IFCREAL)
    Расчетная сейсмичность площадки = 7. (IFCREAL)
    Сейсмичность района строительства = 8. (IFCREAL)
    Снеговой район = "VIII" (IFCTEXT)
    Температура наиболее холодной пятилетки = -28. (IFCREAL)
  Пожарные параметры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Высота пожарно-техническая = 5200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Категория пожарной и взрывопожарной опасности = "В4" (IFCTEXT)
    Класс конструктивной пожарной опасности = "С0" (IFCTEXT)
    Класс функциональной пожарной опасности = "Ф2.1" (IFCTEXT)
    Количество пожарных отсеков = 8. (IFCREAL)
    Степень огнестойкости = "V" (IFCTEXT)

Other addresses and roles
  2 x postal address: "Укажите адрес", "Москва", "Россия"